電子槍蒸鍍系統(E-gun)使用注意事項
1. 未按照正當程序操作者，將稟報並予以處罰。
2. 氣溫較高時(特別是夏天,請隨手關709的門,未關者停權處分)，請先確定709的冷氣有開，且注意除濕機是否滿水(使用前請記得倒水)，且室內溫度不會太高，並檢查上下腔體門之間有無凝結水附著或是觀察水路管線有無冷凝現象，若有則暫停操作，並通知superuser處理，否則內部凝結水有可能使的高壓變壓器受潮而發生高壓不穩或高壓短路之危險。
3. 使用前後確實將底板、shutter、反光鏡前緣擋片及加熱燈座側壁用酒精及吸塵器清潔乾淨，清潔後注意勿將Gun1、Gun2 之底板放反以免影響自己以及他人製程操作之困擾。

4. 廢棄物請確實做好分類，且僅能丟棄口罩、手套、擦拭紙等實驗相關廢棄物，外來垃圾(如:飲料、食物包裝袋……)請攜出丟棄。

5. 蒸鍍前後請將坩鍋取出查看坩鍋是否已有破損，若有破損嚴重者煩請通知superuser，並在登記簿上附註欄內登記，並說明原因。(未通知管理者,造成後面使用者耽誤到實驗,則加重處罰。)
6. 若遲到超過15分鐘或是前位使用者製程延誤，但本人在前一位完成後，15分鐘內尚未到達使用之時，他人可立即使用。
7. 若同一run次中，須連續操作同一gun時，請先隔十五分鐘後才可繼續run
8. 靶材(盒)用畢化學室(702)防潮箱保存。

9. 一般使用者嚴禁於凌晨0000-0600以及假日操作，若有特殊需求務必先支會superuser，待superuser同意之後方能於該時段操作。

10. 以上注意事項並未涵蓋所有使用規則，僅將重點項目稍作提醒，合格使用者均應將使用規則牢記在心，若觸犯規則均須接受相關逞處。

11. 嚴禁實驗室之學生私下幫助他人蒸鍍(只能幫自己實驗室的同學鍍金屬),如有私下代工情形, 將停止其使用權外,並通知雙方指導教授。如有合作計畫實驗的學生,來自行操作E-gun,只收金跟白金的錢,如果是送代工,則是全部都要收費。跟run的定義,是"同一實驗室"的學生,剛好要打的金屬一樣,才可以放進去一起打。
12. 違反上述條例或是有危害機台的不當操作,且不承認錯誤,經錄影確認後,加重處罰。
欲申請操作訓練者注意事項
1. 須通過五次訓練且自行操作三次以上之後，經訓練員同意，方可申請考核。訓練期間，需具有user資格者在旁監督方能操作。
2. 若未通過考核者，請按當次考核員之指示，再重新訓練或補繳回考核時未能答覆問題之正確解答。並保留考核表，以方便下次再度申請考核。

3. 未通過考核者至少一週後方得再度考核。

4. 通過考核後僅可成為”暫時合格使用者”，且需在三個月內自行操作三次以上(需先確定操作時間內可隨時找到e-gun的合格user，才可操作)，若此三次無發生不當操作之情節，始可成為合格user。若此三次中有不當操作則視情節輕重予以處分。
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